**Luftfilter, Ersatz ZF 60/100 Großpackung**

ZF 60/100: Ersatz-Luftfilter für Ventilatoreinsätze ER ... und ER-AP/ER-APB ... und Abluftelemente Centro ...

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZF 60/100 Großpackung |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,24 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,41 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Breite: | 135 mm |
| Höhe: | 135 mm |
| Tiefe: | 8 mm |
| Breite: | 135 mm |
| Höhe: | 135 mm |
| Breite mit Verpackung: | 415 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 285 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 135 mm |
| Umgebungstemperatur: | 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 100 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799938859 |
| Artikelnummer: | 0093.0885 |

Hersteller: MAICO

ZF 60/100 Großpackung Luftfilter, Ersatz