**Halterung für Raumluftsteuerung HB WS 75**

Metallene Halterung für Raumluftsteuerung RLS G1 WS als Ersatzteil für die semizentralen Lüftungsgeräten WS 75.

Im Lieferumfang: Zweiteilige Halterung für Raumluftsteuerung, verbunden über Schaumstoffpads. Vier Schrauben zum Anbringen der Halterung der Raumluftsteuerung am Lüftungsgerät. Zwei Magnetstreifen zum Anbringen des Bedienelements. Ein Kabelbinder zur fixierung des Bedienelementkabels.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | HB WS 75 |
| Gewicht: | 0,28 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,32 kg |
| Breite: | 160 mm |
| Höhe: | 125 mm |
| Tiefe: | 27 mm |
| Breite mit Verpackung: | 245 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 175 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 30 mm |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101253 |
| Artikelnummer: | E093.1620.0000 |

Hersteller: MAICO

HB WS 75 Halterung für Raumluftsteuerung