**Wand-/Deckengitter FFS-WG**

Design-Wand-/Deckengitter passend zum Wand-/Deckenauslass FFS-WA.

Das Gitter aus gebürstetem Edelstahl hat ein modernes Langloch-Design.

Die Befestigung erfolgt mit Spannklammern.

Lieferumfang:

1 Wand-/Deckengitter

1 regenerierbarer Filter

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FFS-WG |
| Ausführung: | Langloch-Design |
| Einbauart: | Befestigung mit Spannklammern |
| Material: | Edelstahl, gebürstet |
| Gewicht: | 0,13 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,16 kg |
| Durchmesser: | 150 mm |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Tiefe: | 40 mm |
| Breite mit Verpackung: | 167 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 155 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 47 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558927 |
| Artikelnummer: | 0055.0892 |

Hersteller: MAICO

FFS-WG Wand-/Deckengitter