**Befestigungsfuß FUI 90**

Befestigungsfüße zur Montage von DAR/DAR Ex an Wänden, Decken oder auf Konsolen.

Durch Epoxidbeschichtung gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FUI 90 |
| Material: | Stahlblech, epoxidbeschichtet |
| Farbe: | grau |
| Gewicht: | 4,5 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 4,5 kg |
| Breite: | 900 mm |
| Höhe: | 242 mm |
| Tiefe: | 40 mm |
| Breite mit Verpackung: | 900 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 242 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 40 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732280 |
| Artikelnummer: | 0073.0228 |

Hersteller: MAICO

FUI 90 Befestigungsfuß