**Ansaugdüse ADI 80**

Ermöglicht einen höheren Wirkunsgrad.

Durch Epoxidbeschichtung gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ADI 80 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Material: | Stahlblech |
| Farbe: | silber |
| Gewicht: | 15,2 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 15,2 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 800 mm |
| Breite: | 1.025 mm |
| Höhe: | 1.025 mm |
| Tiefe: | 250 mm |
| Breite mit Verpackung: | 1.025 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 1.025 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 250 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732365 |
| Artikelnummer: | 0073.0236 |

Hersteller: MAICO

ADI 80 Ansaugdüse