**Vorheizregister WS-VH 160**

Elektrisches PTC-Vorheizregister für einen durchgängigen Betrieb der zentralen Lüftungsgeräte WS 160 Flat bei sehr kalten Außentemperaturen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WS-VH 160 |
| Bemessungsspannung: | 230 V AC |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Schutzart: | IP 00 |
| Gewicht: | 1,23 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,48 kg |
| Breite: | 120 mm |
| Höhe: | 60 mm |
| Tiefe: | 40 mm |
| Breite mit Verpackung: | 360 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 13 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 240 mm |
| Heizleistung: | 350 W |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WS 160 Flat... |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925682 |
| Artikelnummer: | 0092.0568 |

Hersteller: MAICO

WS-VH 160 Vorheizregister