**Axialer Dachventilator DZD 30/6 A-Ex**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZD 30/6 A-Ex |
| Fördervolumen: | 950 m³/h |
| Drehzahl: | 992 1/min |
| Nennleistung: | 100 W |
| INenn: | 0,62 A |
| IMax: | 0,63 A |
| Gewicht: | 24,4 |
| IA/IN: | 2,6 |
| Ex-Zulassung: | 84/3886 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877653 |
| Artikelnummer: | 0087.0765 |

Hersteller: MAICO

DZD 30/6 A-Ex Axialer Dachventilator