**Sturmsicherung ALDS 10**

Sturmsicherung zur Regulierung des Luftstroms bei starkem oder böigem Wind.

Zubehör für Außenluftdurchlässe ALD 10.

Montage durch Einschieben in die Wandhülse.

Einbauhinweise

Empfohlener Einbau in freistehende Gebäude, auf der Wetterseite und ab dem 3. Obergeschoss.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ALDS 10 |
| Material Gehäuse: | Polystyrol |
| Membranmaterial: | Spezialsilikon |
| Gewicht: | 0,05 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,06 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 100 mm |
| Breite: | 120 mm |
| Höhe: | 120 mm |
| Tiefe: | 90 mm |
| Breite mit Verpackung: | 200 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 80 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 200 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520566 |
| Artikelnummer: | 0152.0056 |

Hersteller: MAICO

ALDS 10 Sturmsicherung