**Umlenkstück MA-U1-90**

90°-Umlenkstück aus recyclebarem Kunststoff für 1 x Flexrohr DN 90 und 1 x Übergang DN 125 für ein Zu-/Abluftventil.

90°-Umlenkstück bestehend aus: 1 Verlängerungsrohr DN 125, 1 Enddeckel DN 125, 1 Dichtring DN 90, 1 lösbare Sicherungs-Klammer DN 90 zum Befestigen des Flexrohres.

Farbe anthrazit (Korpus) mit weiß/leicht transparenten Anschlussstutzen.

Mit Einsteck-Sichtkontrolle für passgenauen und kontrollierten Flexrohr-Einschub.

Druckstabil zum Einbetonieren in Filigran-Geschossdecke.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MA-U1-90 |
| Einbauort: | Decke / Wand / Fussboden |
| Material: | Polypropylen (PP) |
| Farbe: | Anthrazit |
| Gewicht: | 0,55 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,98 kg |
| Anschlussdurchmesser: | 125 mm |
| Nennweite: | 90 mm |
| Geeignet für Nennweite: | 90 mm |
| Breite: | 290 mm |
| Höhe: | 347 mm |
| Tiefe: | 268 mm |
| Breite mit Verpackung: | 278 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 147 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 431 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992882 |
| Artikelnummer: | 0059.2119 |

Hersteller: MAICO

MA-U1-90 Umlenkstück