**Druckregelung DS MDR-PG AVC**

Merkmale

Ersatz-Reparaturschalter für MDR-(PG) 35 EC.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DS MDR-PG AVC |
| Ausführung: | Druckregelung |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Farbe: | grau |
| Gewicht: | 0,26 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,46 kg |
| Breite: | 105 mm |
| Höhe: | 55 mm |
| Tiefe: | 135 mm |
| Breite mit Verpackung: | 175 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 160 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 175 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799101598 |
| Artikelnummer: | E157.1636.0000 |

Hersteller: MAICO

DS MDR-PG AVC Druckregelung