**Lüftungsrohrverbinder MT-V160**

Für Verbindung von Lüftungsrohr MT-R und Lüftungsrohrbogen MT-B untereinander.

Einfache und sichere Montage.

Schnelle, kraftschlüssige Verbindung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MT-V160 |
| Material: | EPDM-Kautschuk |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,14 kg |
| Nennweite: | 160 mm |
| Innendurchmesser: | 200 mm / 200 mm |
| Breite: | 280 mm |
| Höhe: | 50 mm |
| Tiefe: | 60 mm |
| Breite mit Verpackung: | 280 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 50 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 60 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599883 |
| Artikelnummer: | 0059.0988 |

Hersteller: MAICO

MT-V160 Lüftungsrohrverbinder