**Schwingungsdämpfer GP 20**

4 Schwingungsdämpfer zur vibrationsgedämpften Befestigung von Ventilatoren.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | GP 20 |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,41 kg |
| Breite: | 90 mm |
| Höhe: | 29 mm |
| Tiefe: | 50 mm |
| Breite mit Verpackung: | 170 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 40 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 80 mm |
| Verpackungseinheit: | 4 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921523 |
| Artikelnummer: | 0092.0152 |

Hersteller: MAICO

GP 20 Schwingungsdämpfer