**Anschlussleitung WRG 35-TAK 10**

Anschlussleitung mit beidseitigem RJ 12 Stecker für WRG 35.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WRG 35-TAK 10 |
| Drehzahlsteuerbar: | - |
| Gewicht: | 0,175 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,2 kg |
| Kabellänge: | 10 m |
| Breite: | 10.000 mm |
| Höhe: | 7 mm |
| Tiefe: | 3 mm |
| Breite mit Verpackung: | 150 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 60 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 40 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925033 |
| Artikelnummer: | 0092.0503 |

Hersteller: MAICO

WRG 35-TAK 10 Anschlussleitung