**Gegenflansch GF 50**

Gegenflansch zur Montage von Ventilatoren an Lüftungsleitungen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | GF 50 |
| Material: | Stahl, verzinkt |
| Gewicht: | 1,9 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,92 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 500 mm |
| Breite: | 565 mm |
| Höhe: | 565 mm |
| Tiefe: | 6 mm |
| Breite mit Verpackung: | 565 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 565 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 6 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799560081 |
| Artikelnummer: | 0056.0008 |

Hersteller: MAICO

GF 50 Gegenflansch