**Abdeckung Duo AE**

Abdeckung Laibungselement zum Einbau in die Fensterlaibung.

Wird als notwendiges Zubehör bei einer Montage in der Fensterlaibung benötigt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | Duo AE |
| Fördervolumen: | 60 m³/h |
| Material: | Edelstahl |
| Farbe: | Edelstahl, gebürstet |
| Gewicht: | 0,56 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,69 kg |
| Breite: | 100 mm |
| Höhe: | 394 mm |
| Tiefe: | 77 mm |
| Breite mit Verpackung: | 130 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 423 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 100 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930884 |
| Artikelnummer: | 0093.0088 |

Hersteller: MAICO

Duo AE Abdeckung