**Übergangsadapter URRI 16**

Übergangsadapter rechteckig auf rund.

Für die Befestigung am Ventilator.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | URRI 16 |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Stahlblech, beschichtet |
| Farbe: | grau |
| Gewicht: | 1,05 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,05 kg |
| Baugröße: | 160 mm |
| Breite: | 195 mm |
| Höhe: | 195 mm |
| Tiefe: | 140 mm |
| Breite mit Verpackung: | 195 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 195 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 140 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733003 |
| Artikelnummer: | 0073.0300 |

Hersteller: MAICO

URRI 16 Übergangsadapter