**Brandschutz-Deckenschott TS 18 DN 140**

Brandschutz-Deckenschott für Abluftsysteme ER.

Mit durchgehend freiem Querschnitt und glatten Innenflächen.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungsnummer Z-41.3-556.

Zulassungsbescheid unter www.maico-ventilatoren.com.

Feuerwiderstandsklasse K90-18017.

Wartungsfrei.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TS 18 DN 140 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbauort: | Decke |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Stahlblech |
| Gewicht: | 1,37 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,42 kg |
| Brandschutz: | ja |
| Geeignet für Nennweite: | 140 mm |
| Breite: | 273 mm |
| Höhe: | 167 mm |
| Tiefe: | 173 mm |
| Breite mit Verpackung: | 274 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 168 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 174 mm |
| Zulassungsnummer: | Z-41.3-556 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799513223 |
| Artikelnummer: | 0151.0322 |

Hersteller: MAICO

TS 18 DN 140 Brandschutz-Deckenschott