**Umlenkstück MA-U3-63**

90°-Umlenkstück aus recyclebarem Kunststoff für 3 x Flexrohre DN 63 und 1 x Übergang DN 125 für ein Zu-/Abluftventil.

90°-Umlenkstück bestehend aus: 1 Verlängerungsrohr DN 125, 1 Enddeckel DN 125, 3 Dichtringe DN 63, 3 lösbare Sicherungs-Klammern DN 63 zum Befestigen der Flexrohre, 2 Verschlussdeckel DN 63.

Farbe anthrazit (Korpus) mit weiß/leicht transparenten Anschlussstutzen.

Mit Einsteck-Sichtkontrolle für passgenauen und kontrollierten Flexrohr-Einschub.

Druckstabil zum Einbetonieren in Filigran-Geschossdecke.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MA-U3-63 |
| Einbauort: | Decke / Wand / Fussboden |
| Material: | Polypropylen (PP) |
| Farbe: | Anthrazit |
| Gewicht: | 0,62 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,05 kg |
| Anschlussdurchmesser: | 125 mm |
| Nennweite: | 63 mm |
| Geeignet für Nennweite: | 63 mm |
| Breite: | 290 mm |
| Höhe: | 328 mm |
| Tiefe: | 257 mm |
| Breite mit Verpackung: | 278 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 147 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 431 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992851 |
| Artikelnummer: | 0059.2116 |

Hersteller: MAICO

MA-U3-63 Umlenkstück