**Dachsockel isoliert, für Flachdächer SOFI 63-75**

Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren.

Mit nicht brennbarer Schall- und Wärmedämmung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SOFI 63-75 |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Farbe: | silber |
| Gewicht: | 22,8 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 22,8 kg |
| Nennweite in mm: | 630-750-800 |
| Breite: | 1.310 mm |
| Höhe: | 300 mm |
| Tiefe: | 1.310 mm |
| Breite mit Verpackung: | 1.310 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 300 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 1.310 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730514 |
| Artikelnummer: | 0073.0051 |

Hersteller: MAICO

SOFI 63-75 Dachsockel isoliert, für Flachdächer