**Luftfilter, Ersatz CB 300 F7**

Ersatz-Luftfilter für die CleanBox 300 / CleanBox 300 UV.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | CB 300 F7 |
| Einbauort: | im Gerät |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | weiß |
| Gewicht: | 0,4 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,56 kg |
| Filterart: | Pollenfilter |
| Filterklasse: | ISO ePM1 ≥ 50 % (F7) |
| Breite: | 305 mm |
| Höhe: | 50 mm |
| Tiefe: | 305 mm |
| Breite mit Verpackung: | 340 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 63 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 335 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Geeignet für Produkte: | CleanBox 300, CleanBox 300 UV |
| Sortiment: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799925835 |
| Artikelnummer: | 0092.0583 |

Hersteller: MAICO

CB 300 F7 Luftfilter, Ersatz