**Zubehör für Verbundfenster ZD 31**

Einbaurahmen zur Montage von Fensterventilatoren in Verbundfenster.

Öffnen und Reinigen von Doppelfenstern möglich.

Äußerer Scheibenabstand 20 mm bis 40 mm.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZD 31 |
| Einbauort: | Fenster |
| Material: | Metall |
| Gewicht: | 0,4 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,7 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 315 mm |
| Breite: | 378 mm |
| Höhe: | 378 mm |
| Tiefe: | 8 mm |
| Breite mit Verpackung: | 390 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 390 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 60 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939160 |
| Artikelnummer: | 0093.0916 |

Hersteller: MAICO

ZD 31 Zubehör für Verbundfenster