**Rollringdichtung RD 125**

Rollringdichtung für Wickelfalzrohre.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RD 125 |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | EPDM-Kautschuk |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799752325 |
| Artikelnummer: | 0175.0232 |

Hersteller: MAICO

RD 125 Rollringdichtung