**Laibungselement-Verlängerung PP 45 LEV**

Laibungselement-Verlängerung als Zubehör für Laibungselement PP 45 LE. Die Verlängerung dient dazu um die Laibungskanal-Einbaulänge von 535 mm auf 858 mm zu verlängern.

Brandschutzklasse B1.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PP 45 LEV |
| Einbauort: | Außenwand |
| Material: | Kunststoff EPP |
| Material Gehäuse: | Kunststoff EPP |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht: | 0,45 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,5 kg |
| Brandschutz: | Brandschutzklasse B1 |
| Breite: | 330 mm |
| Höhe: | 400 mm |
| Tiefe: | 100 mm |
| Breite mit Verpackung: | 335 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 405 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 105 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991489 |
| Artikelnummer: | 0093.1483 |

Hersteller: MAICO

PP 45 LEV Laibungselement-Verlängerung