**Kanalbogen 90°, kurz, vertikal KB90KV/80/100**

Merkmale

Kanalbogen kurz, vertikal Muffenmaß. Oberfläche: sendzimirverzinkt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KB90KV/80/100 |
| Material: | Stahlblech, sendzimirverzinkt |
| Gewicht mit Verpackung: | 0 kg |
| Kanalmaß: | 100 mm x Array x 80 mm |
| Breite mit Verpackung: | 0 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 0 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 0 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555971 |
| Artikelnummer: | 0055.0597 |

Hersteller: MAICO

KB90KV/80/100 Kanalbogen 90°, kurz, vertikal