**Brandschutz-Deckenschott TS 18 DN 180**

Brandschutz-Deckenschott für Abluftsysteme ER.

Mit durchgehend freiem Querschnitt und glatten Innenflächen.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungsnummer Z-41.3-556.

Zulassungsbescheid unter www.maico-ventilatoren.com.

Feuerwiderstandsklasse K90-18017.

Wartungsfrei.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TS 18 DN 180 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbauort: | Decke |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Stahlblech |
| Gewicht: | 2,22 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,3 kg |
| Brandschutz: | ja |
| Geeignet für Nennweite: | 180 mm |
| Breite: | 320 mm |
| Höhe: | 190 mm |
| Tiefe: | 220 mm |
| Breite mit Verpackung: | 321 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 191 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 222 mm |
| Zulassungsnummer: | Z-41.3-556 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799513247 |
| Artikelnummer: | 0151.0324 |

Hersteller: MAICO

TS 18 DN 180 Brandschutz-Deckenschott