**Gegenflansch GF 20**

Gegenflansch zur Montage von Ventilatoren an Lüftungsleitungen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | GF 20 |
| Material: | Stahl, verzinkt |
| Gewicht: | 0,6 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,6 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 200 mm |
| Breite: | 254 mm |
| Höhe: | 254 mm |
| Tiefe: | 5 mm |
| Breite mit Verpackung: | 254 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 254 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 5 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799560029 |
| Artikelnummer: | 0056.0002 |

Hersteller: MAICO

GF 20 Gegenflansch