**Montagekonsole DDEx 500 MKR**

Die Montagekonsole zum Anbau des Differenzdruckschalter DDEx 500 an runde Kanäle bis 600 mm Durchmesser.

Enthält eine Montageplatte mit zwei Rohrschellen-Sets für verschiedene Rohrdurchmesser.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DDEx 500 MKR |
| Einbauort: | Rohr |
| Material: | Edelstahl |
| Farbe: | silber |
| Gewicht: | 0,38 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,7 kg |
| Breite: | 197 mm |
| Höhe: | 85 mm |
| Tiefe: | 97 mm |
| Breite mit Verpackung: | 345 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 185 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 117 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573050 |
| Artikelnummer: | 0157.0305 |

Hersteller: MAICO

DDEx 500 MKR Montagekonsole