**Radial-Dachventilator DRD 63/6**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DRD 63/6 |
| Fördervolumen: | 18.500 m³/h |
| Drehzahl: | 930 1/min |
| Nennleistung: | 4.200 W |
| INenn: | 8,2 A |
| IMax: | 10 A |
| Polumschaltbar: |  -  |
| Einbauort: | Dach |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 242 |
| Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871187 |
| Artikelnummer: | 0087.0118 |

Hersteller: MAICO

DRD 63/6 Radial-Dachventilator