**Zubehör für Glasbaustein-Wände ZG 16**

Einbaurahmen zur Montage von Fensterventilatoren in Glasbausteinwänden.

Bestehend aus Fensterkitt und Schrauben.

Scheibendicke bis 100 mm.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZG 16 |
| Einbauort: | Glasbaustein |
| Gewicht: | 0,2 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,165 kg |
| Breite: | 240 mm |
| Höhe: | 110 mm |
| Tiefe: | 7 mm |
| Breite mit Verpackung: | 150 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 20 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 130 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933335 |
| Artikelnummer: | 0093.0333 |

Hersteller: MAICO

ZG 16 Zubehör für Glasbaustein-Wände