**Winkel MF-WL125 80/200**

90°-Übergangsstück vom runden Querschnitt (Zu- oder Abluftventil) auf Einschubadapter MF-WE.

Anschlussstutzen mit Muffenmaß.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MF-WL125 80/200 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbauort: | Decke / Fußboden / Wand |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 1,15 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,2 kg |
| Nennweite: | 125 mm |
| Breite: | 277,5 mm |
| Höhe: | 390 mm |
| Tiefe: | 200 mm |
| Breite mit Verpackung: | 277,5 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 390 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 200 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799185314 |
| Artikelnummer: | 0018.0531 |

Hersteller: MAICO

MF-WL125 80/200 Winkel