**Laibungselement-Verlängerung Duo LEV**

Verlängerung für Laibungselement Duo LE zum Einbau in die Fensterlaibung.

Wird optional als Zubehör bei einer Montage in der Fensterlaibung benötigt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | Duo LEV |
| Fördervolumen: | 60 m³/h |
| Material: | Aluminium/Edelstahl |
| Farbe: | Aluminium unlackiert |
| Gewicht: | 2,42 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 3,11 kg |
| Breite: | 1.000 mm |
| Höhe: | 410 mm |
| Tiefe: | 64 mm |
| Breite mit Verpackung: | 1.010 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 455 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 110 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930891 |
| Artikelnummer: | 0093.0089 |

Hersteller: MAICO

Duo LEV Laibungselement-Verlängerung