**Winkelbogen 90°, verlängert, asymmetrisch linksseitig WB90VLS/55/220/100**

Merkmale

Winkelbogen rechteckig/rund, asymmetrisch linksseitig (alle Abgänge Muffenmaß). Oberfläche: sendzimirverzinkt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WB90VLS/55/220/100 |
| Material: | Stahlblech, sendzimirverzinkt |
| Gewicht mit Verpackung: | 0 kg |
| Nennweite: | 100 mm |
| Kanalmaß: | 220 mm x Array x 55 mm |
| Breite mit Verpackung: | 0 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 0 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 0 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799557524 |
| Artikelnummer: | 0055.0752 |

Hersteller: MAICO

WB90VLS/55/220/100 Winkelbogen 90°, verlängert, asymmetrisch linksseitig