**5-Stufenschalter für 5-Stufentransformatoren TRE...S -2/ TR...S-2 DSS 20**

5-Stufenschalter für 5-Stufentransformatoren TRE...S-2 und TR...S-2.

Zur Frontbefestigung im Schaltschrank.

ESS: Zubehör zu Wechselstrom-Ventilatoren.

DSS: Zubehör zu Drehstrom-Ventilatoren.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DSS 20 |
| Spannungsart: | Drehstrom |
| Bemessungsspannung: | 400 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximalbelastung: | 20 A |
| Schutzart: | IP 00 |
| Einbauart: | Schaltschrank |
| Gewicht: | 0,22 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,26 kg |
| Breite: | 72 mm |
| Höhe: | 72 mm |
| Tiefe: | 133 mm |
| Breite mit Verpackung: | 120 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 95 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 82 mm |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577508 |
| Artikelnummer: | 0157.0750 |

Hersteller: MAICO

DSS 20 5-Stufenschalter für 5-Stufentransformatoren TRE...S -2/ TR...S-2