**Ansaugschutzgitter SGEI ES 16-18**

Schutzgitter rund in Edelstahl.

Für die Befestigung am Ventilator.

Passend für die Baureihen GRM ES und GRM ES Ex.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SGEI ES 16-18 |
| Material: | Edelstahl |
| Farbe: | silber |
| Gewicht: | 0,15 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,15 kg |
| Breite: | 232 mm |
| Höhe: | 232 mm |
| Tiefe: | 1 mm |
| Breite mit Verpackung: | 232 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 232 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 1 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733331 |
| Artikelnummer: | 0073.0333 |

Hersteller: MAICO

SGEI ES 16-18 Ansaugschutzgitter