**Luftfilter, Ersatz FF 40**

Ersatzfilter für Luftfilter ZFF.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FF 40 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,29 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,78 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse > 30 % (G2) |
| Geeignet für Nennweite: | 350 mm / 400 mm |
| Breite: | 510 mm |
| Höhe: | 465 mm |
| Tiefe: | 6 mm |
| Breite: | 400 mm |
| Höhe: | 400 mm |
| Breite mit Verpackung: | 475 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 65 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 425 mm |
| Verpackungseinheit: | 3 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932345 |
| Artikelnummer: | 0093.0234 |

Hersteller: MAICO

FF 40 Luftfilter, Ersatz