**Luftfilter, Ersatz FF 30**

Ersatzfilter für Luftfilter ZFF.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FF 30 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,15 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,48 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse > 30 % (G2) |
| Geeignet für Nennweite: | 250 mm / 300 mm |
| Breite: | 405 mm |
| Höhe: | 355 mm |
| Tiefe: | 6 mm |
| Breite: | 300 mm |
| Höhe: | 300 mm |
| Breite mit Verpackung: | 365 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 60 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 335 mm |
| Verpackungseinheit: | 3 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932321 |
| Artikelnummer: | 0093.0232 |

Hersteller: MAICO

FF 30 Luftfilter, Ersatz