**Elastischer Verbindungsstutzen ELP 25 Ex**

Elastische Verbindungsstutzen zur schall- und vibrationsgedämpften Verbindung von Lüftungsleitungen.

Mit rechteckigem Flansch-Anschlussrahmen aus verzinktem Stahl.

Montage druck- und/oder saugseitig.

Explosionsgeschützt, aus antistatischem Material.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ELP 25 Ex |
| Einbauort: | Kanal |
| Material: | Kunststoff, antistatisch |
| Gewicht: | 2,44 |
| Kanalmaß: | 500 mm x 300 mm |
| Explosionsschutz: | Ex II 2G |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799922407 |
| Artikelnummer: | 0092.0240 |

Hersteller: MAICO

ELP 25 Ex Elastischer Verbindungsstutzen