**Luftfilter, Ersatz RF 20-4**

Ersatzfilter für Luftfilter TFE...-4.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RF 20-4 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,255 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,285 kg |
| Filterklasse: | G4 |
| Geeignet für Nennweite: | 200 mm |
| Breite: | 440 mm |
| Höhe: | 280 mm |
| Breite mit Verpackung: | 460 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 35 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 280 mm |
| Umgebungstemperatur: | 100 °C |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799930723 |
| Artikelnummer: | 0093.0072 |

Hersteller: MAICO

RF 20-4 Luftfilter, Ersatz