**Luftfilter, Ersatz ZF EC Großpackung**

Ersatz-Luftfilter ZF EC für die Abdeckungen ER-AK/-AH/-AB des Ventilatoreinsatz ER EC.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZF EC Großpackung |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,19 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,66 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Breite: | 30 mm |
| Höhe: | 345 mm |
| Tiefe: | 35 mm |
| Breite mit Verpackung: | 31 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 346 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 36 mm |
| Umgebungstemperatur: | 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 100 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799937593 |
| Artikelnummer: | 0093.0759 |

Hersteller: MAICO

ZF EC Großpackung Luftfilter, Ersatz