**Verlängerungshülse WRG 35-VH**

Verlängerung zur Wandhülse vom Einzelraumlüftungsgerät WRG 35 .

Lieferumfang: Verlängerungshülse, 2 Trennstege und Kondensatschlauch.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WRG 35-VH |
| Drehzahlsteuerbar: | - |
| Einbauort: | Wand |
| Material: | Kunststoff EPP |
| Gewicht: | 0,2 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,24 kg |
| Nennweite: | 350 mm |
| Breite: | 350 mm |
| Höhe: | 350 mm |
| Tiefe: | 350 mm |
| Breite mit Verpackung: | 350 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 120 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 350 mm |
| Umgebungstemperatur: | 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924517 |
| Artikelnummer: | 0192.0451 |

Hersteller: MAICO

WRG 35-VH Verlängerungshülse