**Absperrklappe mit Rollringdichtung AKL 160**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | AKL 160 |
| Einbauart: | Unterputz |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924234 |
| Artikelnummer: | 0092.0423 |

Hersteller: MAICO

AKL 160 Absperrklappe mit Rollringdichtung