**Raumluft-System aeronom FKB 125/90 LW**

Flachkanalsystem zur Wohnungslüftung.

Kanalmaß: 150 mm x 80 mm.

Schnelle und einfache Montage.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FKB 125/90 LW |
| Druckverlust: | 1 Pa |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Kunststoff |
| Kunststoffangaben: | Polystyrol, PVC-frei |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,215 |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,28 kg |
| Kanalmaß: | 150 mm x 80 mm |
| Hydraulischer Durchmesser: | 72 mm |
| Breite mit Verpackung: | 380 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 205 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 150 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780137 |
| Artikelnummer: | 0078.0013 |

Hersteller: MAICO

FKB 125/90 LW Raumluft-System aeronom