**Befestigungsfuß FUI 71**

Befestigungsfüße zur Montage von DAR/DAR Ex an Wänden, Decken oder auf Konsolen.

Durch Epoxidbeschichtung gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FUI 71 |
| Material: | Stahlblech, epoxidbeschichtet |
| Farbe: | grau |
| Gewicht: | 3,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 3,1 kg |
| Nennweite: | 710 mm |
| Breite: | 700 mm |
| Höhe: | 207 mm |
| Tiefe: | 40 mm |
| Breite mit Verpackung: | 700 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 207 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 40 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732266 |
| Artikelnummer: | 0073.0226 |

Hersteller: MAICO

FUI 71 Befestigungsfuß