**Luftfilter, Ersatz RF 10-16**

Ersatzfilter für Luftfilter TFE... .

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RF 10-16 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,19 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,27 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Geeignet für Nennweite: | 100 mm |
| Breite: | 230 mm |
| Höhe: | 200 mm |
| Tiefe: | 8 mm |
| Breite mit Verpackung: | 260 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 210 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 35 mm |
| Umgebungstemperatur: | 100 °C |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799936909 |
| Artikelnummer: | 0093.0690 |

Hersteller: MAICO

RF 10-16 Luftfilter, Ersatz