**Leistungsteil PP 45 LT**

Leistungsteil, um das PushPull-System auf mehr als 6 Geräte zu erweitern.

Pro Leistungsteil können weitere 6 Geräte angeschlossen werden.

Wird per RS485 Schnittstelle an die Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O angeschlossen.

Die Befehle der Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O werden durch das PP 45 LT an die angeschlossenen Geräte weitergeleitet.

Pro Raumluftsteuerung können maximal drei Leistungsteile angeschlossen werden.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PP 45 LT |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzzuleitung: | 2 x 1,5 mm² |
| Einbauort: | Wand |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,11 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,22 kg |
| Breite: | 80 mm |
| Höhe: | 80 mm |
| Tiefe: | 49 mm |
| Breite mit Verpackung: | 230 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 170 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 60 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573616 |
| Artikelnummer: | 0157.0361 |

Hersteller: MAICO

PP 45 LT Leistungsteil