**Luftfilter, Ersatz RF 16-4**

Ersatzfilter für Luftfilter TFE...-4.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RF 16-4 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,203 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,223 kg |
| Filterklasse: | G4 |
| Geeignet für Nennweite: | 160 mm |
| Breite: | 280 mm |
| Höhe: | 175 mm |
| Breite mit Verpackung: | 410 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 40 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 280 mm |
| Umgebungstemperatur: | 100 °C |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799930716 |
| Artikelnummer: | 0093.0071 |

Hersteller: MAICO

RF 16-4 Luftfilter, Ersatz