**Außengitter MGR 80/125 weiß**

MGR: Außengitter zum Abdecken runder Lüftungsöffnungen.

MGE: Außengitter zum Abdecken rechteckiger Lüftungsöffnungen.

Mit Insektengitter und Federhalterung.

Für Rohrdurchmesser von 80 mm bis 125 mm.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MGR 80/125 weiß |
| Ausführung: | rund |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Material: | Metall |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,1 kg |
| Außendurchmesser: | 130 mm |
| Breite: | 130 mm |
| Höhe: | 130 mm |
| Tiefe: | 133 mm |
| Breite mit Verpackung: | 133 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 25 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 133 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780700 |
| Artikelnummer: | 0078.0070 |

Hersteller: MAICO

MGR 80/125 weiß Außengitter