**Elastische Manschette STKI 20**

Elastische Manschette aus PVC zur schall- und vibrationsgedämpften Montage.

Mit zwei Spannbändern.

Passend für die Baureihe GRK R und GRK R Ex.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | STKI 20 |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | grau |
| Gewicht: | 0,5 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,5 kg |
| Nennweite: | 200 mm |
| Breite: | 160 mm |
| Höhe: | 160 mm |
| Tiefe: | 160 mm |
| Breite mit Verpackung: | 160 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 160 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 160 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734888 |
| Artikelnummer: | 0073.0488 |

Hersteller: MAICO

STKI 20 Elastische Manschette