**Kanal-Verschlussklappe RKP 25**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RKP 25 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbauort: | Kanal |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 5,275 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 5,47 kg |
| Klappenart: | elektrisch |
| Kanalmaß: | 500 mm x 300 mm |
| Breite: | 540 mm |
| Höhe: | 340 mm |
| Tiefe: | 120 mm |
| Breite mit Verpackung: | 640 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 340 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 130 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512363 |
| Artikelnummer: | 0151.0236 |

Hersteller: MAICO

RKP 25 Kanal-Verschlussklappe