**Raumluft-System aeronom FKU 125/90**

Flachkanalsystem zur Wohnungslüftung.

Kanalmaß: 150 mm x 80 mm.

Schnelle und einfache Montage.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FKU 125/90 |
| Druckverlust: | 7 Pa |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Kunststoff |
| Kunststoffangaben: | Polystyrol, PVC-frei |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,092 |
| Kanalmaß: | 150 mm x 80 mm |
| Hydraulischer Durchmesser: | 72 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780182 |
| Artikelnummer: | 0078.0018 |

Hersteller: MAICO

FKU 125/90 Raumluft-System aeronom